Procedura TV Smart CV538:   
Extrageti fisierele atasate pe un stick USB formatat FAT32.   
Deconectati tv-ul de la reteaua electrica .   
Introduceti stickul in portul USB al tv-ului   
Tineti apasat pe butonul power de pe tv(nu de pe telecomanda) si conectati tv-ul la reteaua electrica continuand sa tineti apasat butonul power pana cand va incepe procesul de actualizare software.   
Cand tv-ul se opreste porniti-l apasand scurt butonul de power.   
Scoateti stickul USB dupa ce se finalizeaza instalarea si efectuati Pasii de configurare.