Procedura TV Smart CV538:
Extrageti fisierele atasate pe un stick USB formatat FAT32.
Deconectati tv-ul de la reteaua electrica .
Introduceti stickul in portul USB al tv-ului
Tineti apasat pe butonul power de pe tv(nu de pe telecomanda) si conectati tv-ul la reteaua electrica continuand sa tineti apasat butonul power pana cand va incepe procesul de actualizare software.
Cand tv-ul se opreste porniti-l apasand scurt butonul de power.
Scoateti stickul USB dupa ce se finalizeaza instalarea si efectuati Pasii de configurare.